**Technická specifikace dodávané techniky - k doplnění**

TRAKTOR – 1 ks

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru**  (požadavek zadavatele) | **Nabídka uchazeče**  (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Počet válců | min. 4 |  |
| Plnění | turbodmychadlo |  |
| Výkon | min. 75 kW |  |
| Systém pohonu | pohon všech 4 kol |  |
| Převýšení točivého momentu | min. 30 % |  |
| Řazení | plně synchronizované |  |
| Počet stupňů | min. 20+4 |  |
| Plazivé rychlosti (max.300m/hod) | ANO |  |
| Vývodový hřídel | závislý/nezávislý |  |
| Otáčky zadního VH | 540/1000 ot/min |  |
| Hydraulika | s regulací polohovou,  smíšenou a silovou |  |
| Tříbodový závěs | kategorie II |  |
| Brzdy | mokré diskové |  |
| Hydraulika | kategorie II |  |
| Zvedací síla na konci spodních táhel (kN) | min. 40 |  |
| Pracovní tlak (MPa) | min. 50 |  |
| Závěsy | modulární systém |  |
| Vnější vývody hydrauliky | min. 4+1 |  |
| Brzdy provozní / parkovací | mokré diskové, hydraulické ovládaní / mechanicky ovládané |  |
| Brzdy přívěsu | 1 + 2 hadicové vzduchotlaké |  |
| Přípojná zařízení | závěs přívěsu |  |
| Spodní agrozávěs | ANO |  |
| Pneumatiky přední | 12,4-R24 |  |
| Pneumatiky zadní | 16,9-R34 |  |
| Klimatizace | ANO |  |

**ČELNÍ NAKLADAČ SE LŽÍCÍ – 1ks**

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru**  (požadavek zadavatele) | **Nabídka uchazeče**  (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Zdvih v oku výložníku | min. 3800 mm |  |
| Nosnost v oku dole | min. 2500Kg |  |
| Zaklápěcí úhel | min. 44° |  |
| Vyklápěcí úhel nahoře | min. 64° |  |
| Paralelogram | ano |  |
| Tlumič rázu | dvojitý |  |
| Ovládání tlumiče rázu | elektrické |  |
| Systém upínání nářadí | EURO |  |
| Upevnění nakladače k traktoru | Rychloupínání |  |
| Objem lopaty | min. 0,60m3 |  |
| Délka břitu | min 2 100 mm |  |

**BOČNÍ PŘEKOPÁVAČ KOMPOSTU – 1ks**

| **Popis parametru** | **Specifikace parametru**  (požadavek zadavatele) | **Nabídka uchazeče**  (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| šířka záhonu: | min 2.500 mm |  |
| výška záhonu: | min. 1.500mm |  |
| Průměr rotoru: | min. 720 mm, |  |
| průměr trubky rotoru | min. 160 mm |  |
| Počet lopatek: | min. 35+15 ks |  |
| Kapacita překopávání | min. 100 m³/h |  |
| Další min. vybavení a specifikace:  - opěrné kolečko, pro transport sklopné  - zadní klapka s hydraulickým ovládáním  - možnost instalace zavlažovacího zařízení  - pro přepravu po silnici bude otočný dozadu za traktor a tažený po dvou hydraulicky sklopných kolech.  - osvětlovací lišta pro přepravu po silnici. | ANO |  |

Překopávač bude kompatibilní s traktorem, jehož parametry jsou uvedeny výše.